$1

            X38

         X37

                                                                board1: delayline and fanout

                                                      Berlin

                                                                                                     Sheet:

                                                                                     Date:

                                                               Design by:

                                                                             D

                                                                             C

                                                                             B

                                                                             A

E

D

C

B

A

          1 2 3 4

                                                 3

                             2

          1

                                                                             E

                                                                                                          of

                                                      TM TekMT 13
                                                               DR. TH. MIKOLAJSKI

                       VDD

                       VSS

          P1 1

             2

          P2 3

            P3

             1

             2

             3

                                                                          INPUT

                                                                          INPUT

                                                                          INPUT

                                                                          INPUT

                                                                          INPUT

                                    INPUT

                                    INPUT

                                    INPUT

                                    INPUT

                                     so dicht wie moeglich an die ICs

             1) Stuetzkondensatoren:

                OPA623:  100p + 100n je Betriebsspannung

                                                                                                                 6

                MAX4146: 100p + 100n je Betriebsspannung

                      1
                P1

                      3
                P3

                      5
                P5

                      7
                P7

                      9
                P9

                     11
                P11

                     13
                P13

                     15
                P15

                     17
                P17

                     19
                P19

                     21
                P21

                     23
                P23
                     24
                P24

                     22
                P22

                     20
                P20

                     18
                P18

                     16
                P16

                     14
                P14

                     12
                P12

                     10
                P10

                      8
                P8

                      6
                P6

                      4
                P4

                      2
                P2

                      1

                      3

                      5

                      7

                      9

                      8

                      6

                      4

                      2

                                    INPUT

                                                                          INPUT

                MAX4278: 100p + 100n je Betriebsspannung

             2) Delayslines: auf Sockel

                                                                                            5.6.97

                                                                ORBII 12fold analog optical reciever

                                    INPUT

      Board1